**Załącznik nr 12**

|  |
| --- |
| *Rodzaj opracowania:* KOSZTORYS OFERTOWY |
| *Przedmiot opracowania:*  **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec**  **– Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec**  **(km 2+684 – 2+987)** |
| *Kod – klasyfikacja robót:* D-01.00.00 Roboty przygotowawcze **D-02.00.00 Roboty ziemne**  **D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego**  **D-04.00.00 Podbudowy**  **D-06.00.00 Roboty wykończeniowe**  **D-08.00.00 Elementy ulic i dróg**  **D-10.00.00 Inne roboty** |
| *Inwestor:*  Powiat Stalowowolski  37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15 |
| *Zarządca:*  Zarząd Dróg Powiatowych  37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6 |
| *Nazwa i adres Oferenta:*  ***…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*** |
| Wartość netto: .................................  Podatek VAT: ..................................  **Wartość brutto: .............................**  **Słownie brutto: …………………………………………………………………………………….** |

Podpis i pieczęć przedstawiciela Oferenta

*.........................................................*

........................... dn. .........................

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa opisu i zakresu robót** | **Rodzaj robót, opis robót** | **Jednost. miary** | **Ilość jednostek** | **Cena jednost.** | **Wartość** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | **D-01.00.00 Roboty przygotowawcze** |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie ciągu pieszego i innych elementów | km | **0,303** |  |  |
| 2. | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm z zagospodarowaniem nadmiaru humusu na miejscu (wbudowanie w korpus drogowy) | m 3 | **68,18** |  |  |
| 3. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni zjazdów z kruszywa | m 2 | **8,25** |  |  |
| 4. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych, tworzyw sztucznych o średnicy  30-40 cm po uprzednim odkopaniu ze złożeniem w miejscu robót (przepusty do przekazania właścicielom zjazdów) | m | **91** |  |  |
|  |  | **D-02.00.00 Roboty ziemne** |  |  |  |  |
| 5. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą;  (zasypka rowu kryt.) | m 3 | **143,92** |  |  |
|  |  | **D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego** |  |  |  |  |
| 6. | D-03.01.06 | Wykonanie ścianek czołowych prostych żelbetowych dla przepustów o śr. 50 – 80 cm na ławach żelbetowych wraz z kotowaniem prętami stalowymi żebrowanymi oraz zbrojeniem siatką zbrojeniową (pręty stalowe żebrowane fi 10 mm, łączone strzemionami z prętów stalowych prostych fi 6 mm) | m 3 | **1,656** |  |  |
| 7. | D-03.02.01 | Wykonanie rowu krytego z rur PEHD SN8 fi 300 mm na ławie z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm wraz z wykonaniem wykopu pod ławę  i zasypką z zagęszczeniem gruntem | m | **303** |  |  |
| 8. | D-03.02.01 | Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych śr. 1000 mm, gł. 1,5 mna ławie  z kruszywa gr. 20 cm z włazem typ ciężki  i pierścieniem odciążającym wraz z wykonaniem wykopów, zasypaniu wnęk i zagęszczeniu | szt. | **6** |  |  |
| 9. | D-03.02.01 | Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych śr. 500 mm, gł. 1,5 m z przykanalikami z rur PVC fi 200 mm dł. 1 m posadowionych na podsypce cementowo – piaskowej i włączonych do studni rewizyjnych – wpust uliczny żeliwny łamany | szt. | **6** |  |  |
|  |  | **D-04.00.00 Podbudowy** |  |  |  |  |
| 10. | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach w gruncie kat. II- IV gł. do 30 cm, z zagospodarowaniem urobku na miejscu i wbudowaniem ziemi w nasyp: chodnik + zjazdy w ciągu chodnika pod kostkę gr. 8 cm | m 2 | **597,5** |  |  |
| 11. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na poszerzeniach mechanicznie grubość warstwy 10 cm | m 2 | **454,5** |  |  |
| 12. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm | m 2 | **279,5** |  |  |
| 13. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm | m 2 | **318** |  |  |
|  |  | **D-06.00.00 Roboty wykończeniowe** |  |  |  |  |
| 14. | D-06.03.02 | Uzupełnienie nasypu gruntem, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem trasą – opaska za chodnikiem | m 3 | **8,1** |  |  |
|  |  | D-08.00.00 Elementy ulic |  |  |  |  |
| 15. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym.  15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy gr. 15 cm  z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm | m | **374,5** |  |  |
| 16. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na ławie gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 i podsypce cem. – piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | **234,5** |  |  |
| 17. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej  o gr. 6 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; chodnik pod kostkę gr. 6 cm (bez zjazdów w ciągu chodnika) |  |  |  |  |
|  |  | Szara; | m 2 | **254,4** |  |  |
|  |  | Kolor: | m 2 | **63,6** |  |  |
| 18. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej  o gr. 8 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; zjazdy  w ciągu chodnika |  |  |  |  |
|  |  | Szara; | m 2 | **109,2** |  |  |
|  |  | Kolor: | m 2 | **27,3** |  |  |
| 19. | D-08.05.01 | Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm z cięciem nawierzchni piłą mechaniczną | m 2 | **61,2** |  |  |
|  |  | **D-10.00.00 Inne roboty** |  |  |  |  |
| 20. | Kalkulacja indywid. | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | **0,303** |  |  |
|  |  | **Wartość netto** |  |  |  |  |
|  |  | **Podatek VAT 23 %** |  |  |  |  |
|  |  | **Wartość brutto** |  |  |  |  |

**słownie wartość brutto: .........................................................................................................................**

**..................................................................................................................................................................**

Podpis i pieczęć przedstawiciela Oferenta

.......................................................................

........................... dn. .........................