|  |
| --- |
| *Rodzaj opracowania:*KOSZTORYS ŚLEPY (OFERTOWY)  |
| *Przedmiot opracowania:***Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Spie w zakresie** **budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką** **nr 861 Bojanów – Kopki**  |
| *Kod – klasyfikacja robót:* D-01.00.00 Roboty przygotowawcze **D-02.00.00 Roboty ziemne** **D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego** **D-04.00.00 Podbudowy** **D-06.00.00 Roboty wykończeniowe** **D-07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia brd** **D-08.00.00 Elementy ulic i dróg** **D-10.00.00 Inne roboty**  |
| *Inwestor:*Powiat Stalowowolski 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15  |
| *Zarządca:*Zarząd Dróg Powiatowych 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6  |
| *Nazwa i adres Oferenta* *.......................................................................................................................................................................................................................................................................* |
| Wartość netto ................................Podatek VAT ..................................**Wartość brutto ............................****Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………….** |

 Podpis i pieczęć przedstawiciela Oferenta

........................... dn. ......................... ................................................................

TABELA KOSZTORYSU ŚLEPEGO (OFERTOWEGO)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa opisu i zakresu robót** | **Rodzaj robót, opis robót** | **Jednost. miary** | **Ilość jednostek** | **Cena jednost.** | **Wartość**  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | **D-01.00.00 Roboty przygotowawcze** |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie ciągu pieszego i innych elementów | km | **0,4208** |  |  |
| 2. | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm z zagospodarowaniem nadmiaru humusu na miejscu (wbudowanie w korpus drogowy) | m 3 | **94,68** |  |  |
| 3. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, kostki granitowej ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa | m 2 | **52** |  |  |
| 4. | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm posadowionych na ławie betonowej i podsypce cementowo – piaskowej | m | **8** |  |  |
| 5. | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych, tworzyw sztucznych o średnicy 30-40 cm po uprzednim odkopaniu ze złożeniem w miejscu robót (przepusty do wymiany) | m | **18** |  |  |
|  |  | **D-02.00.00 Roboty ziemne**  |  |  |  |  |
| 6. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m 3 | **204,55** |  |  |
|  |  | **D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego** |  |  |  |  |
| 7. | D-03.02.01 | Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych śr. 500 mm, gł. 1,5 m z przykanalikiem z rur PVC fi 160 mm posadowionym na podsypce cementowo – piaskowej – wpust uliczny żeliwny łamany (przykanalik dł. 4 m) | szt. | **1** |  |  |
| 8. | D-03.02.01 | Wykonanie przewiertu pod drogą z montażem przykanalika z rur PVC fi 160 mm oraz połączeniem z wpustem deszczowym żelbetowym | m | **9** |  |  |
|  |  | **D-04.00.00 Podbudowy**  |  |  |  |  |
| 9. | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach w gruncie kat. II- IV gł. do 30 cm, z zagospodarowaniem urobku na miejscu i wbudowaniem ziemi w nasyp | m 2 | **741,2** |  |  |
| 10. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na poszerzeniach mechanicznie grubość warstwy 10 cm | m 2 | **631,2** |  |  |
| 11. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm: - zjazdy w ciągu chodnika podbudowa pod kostkę gr. 8 cm | m 2 | **202,25** |  |  |
| 12. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm: - chodnik pod kostkę gr. 6 cm (bez zjazdów w ciągu chodnika) | m 2 | **538,95** |  |  |
|  |  | **D-06.00.00 Roboty wykończeniowe**  |  |  |  |  |
| 13. | D-06.03.02 | Uzupełnienie nasypu gruntem, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem trawą – opaska za chodnikiem | m 3 | **18,49** |  |  |
| 14. | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namuły śr. 40 cm  | m | **220** |  |  |
| 15. | D-06.01.01 | Umocnienie skarp nasypów płytami betonowymi prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 cm, wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm | m 2 | **40** |  |  |
| 16. | D-06.01.01 | Umocnienie skarp rowów (wyloty ścieków) płytami betonowymi prefabrykowanymi 50x50x7cm, podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm | m 2 | **8** |  |  |
| 17. | D-06.01.01 | Wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych korytkowych betonowych o wymiarach 30/15x20/13x50 cm na ławie bet. C12/15 gr. 15 cm i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm przekrytych płytami betonowymi prefabrykowanymi 50x50x7cm (1,5 m x 0,5 m) | m | **20** |  |  |
| 18. | D-06.02.01 | Oczyszczenie z namułu przepustów pod zjazdami z rur betonowych, z tworzyw sztucznych o średnicy 30-40 cm (istn. zjazdy z przepustami) | m | **16** |  |  |
| 19. | D-06.02.01 | Ułożenie przepustów pod zjazdami rur PEHD SN8 o śr. 30 cm po uprzednim wykonaniu ławy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm o wym. 6,5 x 0,5 x 0,3 m, następnie zasypaniu i zagęszczeniu gruntu (istn. zjazdy przepusty do wymiany) | m | **18** |  |  |
|  |  | D-07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia brd  |  |  |  |  |
| 20. | D-07.06.02 | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem z rur stalowych o rozstawie słupków co 1,5 m z wypełnieniem przęseł pionowym rurkami stalowymi (kolor żółty, biało – czerwony) | m  | **144,8** |  |  |
| 21. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farba akrylowa biała z elementami odblaskowymi) | m 2 | **14,5** |  |  |
| 22. | D-07.02.01 | Wykonanie oznakowania pionowego – znaki z grupy średnich, lica znaków z folii odblaskowej II generacji, montaż na słupach stalowych o średnicy 70 mm z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami | szt. | **6** |  |  |
|  |  | D-08.00.00 Elementy ulic  |  |  |  |  |
| 23. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm | m | **463,8** |  |  |
| 24. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na ławie gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 i podsypce cem. – piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | **388,8** |  |  |
| 25. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm |  |  |  |  |
|  |  | Szara; | m 2 | **431,16** |  |  |
|  |  | Kolor:  | m 2 | **107,79**  |  |  |
| 26. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 8 cm bezfazowej kolorowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; - zjazdy w ciągu chodnika | m 2 | **92,25** |  |  |
| 27. | D-08.02.02 | Wykonanie przełożenia istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej i kostki granitowej na podsypce kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm - dostosowanie do wysokości chodnika | m 2 | **28** |  |  |
| 28. | D-08.05.01 | Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm z cięciem nawierzchni piłą mechaniczną | m 2 | **84,16** |  |  |
|  |  | **D-10.00.00 Inne roboty**   |  |  |  |  |
| 29. | Kalkulacja indywid.  | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | **0,4208** |  |  |
|  |  | **Wartość netto** |  |  |  |  |
|  |  | **Podatek VAT** |  |  |  |  |
|  |  | **Wartość brutto** |  |  |  |  |

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Podpis i pieczęć przedstawiciela Oferenta

 .................................................

......................... dn. .......................